**Components that need attention**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Footprint | CAP\_MP\_2012X170 | CAP\_MP\_1608X90 | WL-SMCW\_0603\_150060xx75000 |
| Reference | C3, C6, C10, C172, C173,  C2, C7, C12, C207 | C16, C39, C72, C78  C28, C29, C49, C50, C94, C95, C186, C187 | D6, D7, D8, D9  D1, D2, D3, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18 |
| Silk screen draw |  |  | Cathode (-)  Anode (+) |
| 3D |  |  | Cathode (-)  Anode (+) |
| Assemply drawing |  |  | Anode (+)  Cathode (-) |
| Note | Line in silkscreen: Anode (+)  Dot in Assemply drawing: Anode (+) | In silkscreen, the plus mark (+) is positive of the capacitor.  Dot in Assemply drawing: Anode (+) | Dot in Assemply drawing: Cathode (-) |